**招标公告**

因工程需要，我公司决定采取公开招标的方式采购一批救险车，项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

一、招标单位：北京市政路桥股份有限公司。

二、招标产品：名称、数量、规格等详见设备采购清单。

三、招标方式：公开招标

四、招标原则：

1、投标单位需具备一般纳税人资格，中标设备须开具增值税专用发票。

2、投标产品符合国家相关法律法规，产品为工信部汽车公告救险车目录中的车辆。

3、投标单位是经销商的标书中需附：车辆生产厂家针对本项目投标授权书原件（格式见制造商授权书）。

4、投标人在文件中必须承诺中标后提供车辆办理工程救险相关手续及验车上牌等服务，并保证上牌交付用户后机动车行驶证上的车辆使用性质为：工程救险。

5、环保要求：车辆排放标准须符合北京市现阶段环保要求，在北京行政区域办理北京牌照。

五、招标文件的购置：

1、时间：（1）2019年10月29日（周二）～10月31日（周四）

每日9：30～11：00 14：00～16：30（北京时间）。

**注意：2019年10月30日（周三）仅上午办公，下午不办公。**

2、地点：北京市政路桥股份有限公司三楼308室。

3、售价：每套标书500元人民币（只收现金）。

六、购买标书时需携带：

1、投标人单位营业执照复印件，投标单位是经销商的需提供车辆生产厂家针对本项目投标授权书（格式见制造商授权书）。所有复印件均需加盖公章；

2、投标人单位对代理人的授权书（格式见法定代表人授权书）；

3、代理人身份证原件及复印件。

七、联系方式：

1．地址：北京市西城区南礼士路17号（北京儿童医院西门斜对面）。

2．邮编：100045

3．电话：010-68052583

4．传真：010-68052583

5．联系人：孙冀

招标单位：北京市政路桥股份有限公司

 2019年10月23日

**法定代表人授权书**

致：北京市政路桥股份有限公司：

本授权书宣告：　（投标人全称）的（法定代表人职务、姓名）合法地代表我单位，授权（投标人或其下属单位全称）的（被授权人的职务、姓名）为我单位全权代理人，该代理人有权在北京市政路桥股份有限公司救险车购置的投标活动中，以我单位的名义购买投标文件以及执行一切与此有关的事项。

我单位对被授权人的行为负全部责任。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

投标人：（盖章）

授权人：（签字）

被授权的代理人：（签字）

日期：年 月 日

制造商授权书

致：（招标人）

我单位（制造商名称）是按（国家／地区名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹授权按（国家／地区名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（投标人的单位地址）的（投标人名称）以我单位制造的（设备名称）进行（项目名称）投标活动。我单位同意按照中标合同供货，并对产品质量承担责任。

授权期限： 。

制造商名称（盖单位章）：

签字人职务、姓名：

签字人签名：

2019年度救险车购置清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 数量 |
| 1 | 救险车 | 1外形尺寸(长\*宽\*高, 单位:mm)：5800~5990×1900~2000×2700~ 2900 ; 2货厢尺寸(长\*宽\*高, 单位:mm)：1500~1650×1800~2000×500~1200; 3总质量(Kg)≥3800; 4额定载质量(Kg)≥900; 5额定载客(人)：7~9; 6轴数： 2; 7轮胎数：4; 8发动机功率(kw)≥100; 9最高车速(km/h)≥ 120 | 6 |
| 2 | 救险车 | 1外形尺寸(长\*宽\*高, 单位:mm)： 5600~5990×1900~2000×2340-2460 2货厢尺寸(长\*宽\*高, 单位:mm)： 1200~1750×1800~2000×500~1200 3总质量：(Kg)≥4100 4额定载质量(Kg)≥640 5额定载客：10~15(人) 6轴数：2 7轮胎数：4 8发动机功率(kw)≥100 9最高车速(km/h)≥ 120 | 9 |
| 3 | 救险车 | 1外形尺寸(长\*宽\*高, 单位:mm)： 5100~5400×1800~2000×1960~ 2100 2货厢尺寸(长\*宽\*高, 单位:mm)： 1400~1600×1500~2000×600~1000 3总质量(Kg)≥2250 4额定载质量(Kg)≥75 5额定载客(人)： 2+3; 6轴数：2 7轮胎数：4 8发动机功率(kw)≥100; 9最高车速(km/h)≥ 140 | 52 |
| 4 | 救险车 | 1外形尺寸(长\*宽\*高, 单位:mm)： 5900~6000×1900~2000×2700~ 2900 2总质量(Kg)≥4490 3额定载客(人)： 2+3; 4轴数：2 5轮胎数：6 6发动机功率(kw)≥95; 7最高车速(km/h)≥ 100 | 8 |
| 5 | 救险车 | 1外形尺寸(长\*宽\*高, 单位:mm)： 5500~5900×1900~2000×2500~ 2700 2总质量(Kg)≥3800 3额定载客： 7~9 (人) 4轴数：2 5轮胎数：4 6发动机功率(kw)≥100 7最高车速(km/h)≥120;  | 22 |
| 6 | 救险车 | 1外形尺寸(长\*宽\*高, 单位:mm)： 5800~6000×1900~2000×2600~ 3200 2总质量(Kg)≥4200 3额定载客(人)：10~16 4轴数：2 5轮胎数：6 6发动机功率(kw)≥110; 7最高车速(km/h)≥ 120 | 3 |
| 　 | 合计 |  | 100 |

注：数量、主要技术参数以标书为准，此清单仅供参考。