**招标公告**

因工程需要，我公司决定采取公开招标的方式道路保洁作业车辆，项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

一、招标单位：北京市政路桥集团有限公司

二、招标产品：

1、名称：道路保洁作业车辆购置及服务

2、数量及规格：中型湿式清扫车13台、大型湿式清扫车8台、8吨洗扫车1台（详见附件清单）

3、环保要求：车辆排放标准须符合北京市现行环保要求，能在北京行政区域办理牌照。

三、招标方式及原则：

1、本次设备采购进行公开招标。投标单位需具备一般纳税人资格，中标设备须开具增值税专用发票。

2、投标单位可以选择全部或部分项目投标，采购单位进行单项评标。

四、招标文件的购置：

1、时间：2020年6月8日（周一）至2020年6月9日（周二）

每日9：00～11：00 14：00～16：00（北京时间）

2、售价：每套标书500元人民币（PDF格式电子版）。

3、流程：

（1）投标人按要求将下述资料发送至招标人指定邮箱，并电话通知招标人。

**★报名邮件格式要求**：

1）标题：\*\*\*\*公司报名道路保洁作业车辆购置及服务招标资料（代理人：\*\*\* 电话：\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*）

2）内容（PDF格式的扫描件)：

1. 投标人单位营业执照复印件，如为代理商，须出具制造厂商针对本项目的唯一授权（格式见制造商授权书）。所有复印件均需加盖公章。
2. 投标人单位对代理人的授权书（格式见法定代表人授权书）。
3. 代理人身份证复印件。

（2）招标人收到投标人递交的有效的上述资料后，将招标人银行账户信息发送至投标人邮箱。

★投标人邮箱为发送报名资料邮箱，且**一个投标人仅限一个邮箱**，**不得随意更改**。

1. 投标人收到招标人银行账户信息后，在2020年6月9日16：00之前通过投标人银行账户将购买该招标文件的费用转账至招标人银行账户，并将转账成功凭证图片及开具发票信息发送至招标人招标公告指定邮箱（以到账时间为准），电话通知招标人。

**★银行转账要求：备注“\*\*\*\*公司购买道路保洁作业车辆购置及服务招标文件”。**

1. 招标人核实投标人购买招标文件资金到账后将招标文件发送至投标人邮箱。

六、联系方式：

1．地址：北京市西城区南礼士路17号

2．邮编：100045

3．电话：010-68052583

4．邮箱：kgzcb@sina.com

5．联系人：孙冀

招标单位：北京市政路桥集团有限公司

2020年6月4日

**法定代表人授权书**

致：北京市政路桥集团有限公司：

本授权书宣告：　（投标人全称）的（法定代表人职务、姓名）合法地代表我单位，授权（投标人或其下属单位全称）的（被授权人的职务、姓名）为我单位全权代理人，该代理人有权在北京市政路桥集团有限公司道路保洁作业车辆购置的投标活动中，以我单位的名义购买投标文件以及执行一切与此有关的事项。

我单位对被授权人的行为负全部责任。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

投标人：（盖章）

授权人：（签字）

被授权的代理人：（签字）

日期：年月日

**制造商授权书**

致：北京市政路桥集团有限公司：

我们（制造商名称）是按中华人民共和国法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按中华人民共和国的法律正式成立的，主要营业地点设在（代理商地址）的（代理商名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方办理贵方（项目名称）投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予（代理商名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（代理商名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于年月日签署本文件，（代理商名称）于年月日接受此件，以此为证。

|  |  |
| --- | --- |
| 代理商名称（公章） | 制造商名称（公章） |
| 签字人职务和部门 | 签字人职务和部门 |
| 签字人姓名 | 签字人姓名 |
| 法定代表人或被授权代表人签字 | 法定代表人或被授权代表人签字 |
|  |  |

2020年度道路保洁车辆招标清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **设备主要技术参数** | **数量** | **单位（台/套）** |
| 1 | 中型湿式清扫车 | 5.1主发动机功率≥88kW，副发动机≤40kW；5.2燃料种类：柴油5.3总质量≥7300，额定载质量≥2000 kg5.4清扫宽度≥3米5.5最大清扫速度：3-20km/h，最大清扫能力≥62000 m2/h，最大吸入粒度≥100mm5.6整备质量≤5000 kg5.7 垃圾箱容积≥4 m35.8水箱容积≥1m35.9最高车速≥95 km/h5.10最小转弯直径≤14m | **13** | 辆 |
| 2 | 大型湿式清扫车 | 5.1发动机：直列六缸水冷5.2最大清扫宽度3.5 m；5.3接近角/离去角：≤20/10 °5.4燃料种类：柴油5.5最高车速≥85KM/h5.6作业速度5—30 KM/h5.7最大清扫能力 100000㎡/h5.8垃圾箱容积≥8m³，垃圾箱内具有高压水自洁系统，附实物图。5.9垃圾箱卸料角度≥45°5.10最大爬坡度＞30％5.11水箱容积≥3.5 m3具有工程塑料可拆卸水箱，方便维修。5.12最大吸入粒度≥100 mm | **8** | 辆 |
| **序号** | **设备名称** | **设备主要技术参数** | **数量** | **单位（台/套）** |
| 3 | 8吨洗扫车 | 5.1车辆底盘发动机额定功率≥172KW，最高车速≥85km/h，最大总质量≧18000kg。清洗宽度：≥3.5m，5.2最大吸入粒度≥100mm。5.3污水回收率：≥50%5.4清水箱容积（m³）：≥9.05.5垃圾箱容积（m³）：≥7.05.6垃圾箱卸料角（°）：≥485.7高压水路压力 （MPa）：7-105.8清洗水流量（L／min）：≤1405.9低压系统额定压力（MPa）：≥0.85.10流量（m³／h）：≥505.11喷枪胶管长度（m）：≥205.12灰份垃圾扫（吸）净率：≥95 %5.13清洗路面速度（km／h）：3-20 | **1** | 辆 |

注:具体参数以招标文件为准。