**招标公告**

因工程需要，我公司决定采取公开招标的方式购置一批工程机械、养护设备及试验仪器，项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

一、招标单位：北京市政路桥集团有限公司

二、招标产品：

1、名称：工程机械、养护设备及试验仪器购置及服务

2、数量及规格：详见附件采购清单

三、招标方式及原则：

1、本次设备采购进行公开招标。投标单位需具备一般纳税人资格，中标设备须开具增值税专用发票。

2、投标单位可以选择全部或部分项目投标，采购单位进行单项评标。

四、招标文件的购置：

1、时间：2020年7月6日（周一）至2020年7月8日（周三）

每日9：00～11：00 14：00～16：00（北京时间）

2、售价：每套标书500元人民币（word和PDF格式电子版）。

3、流程：

（1）投标人按要求将下述资料发送至招标人指定邮箱，并电话通知招标人。

**★报名邮件格式要求：**

1）标题：\*\*\*\*公司报名北京市政路桥设备购置及服务招标资料（代理人：\*\*\* 电话：\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*）

2）内容（PDF格式的扫描件)：

A．投标人单位营业执照复印件，如为代理商，须出具制造厂商针对本项目的唯一授权（格式见制造商授权书）。所有复印件均需加盖公章。

B.投标人单位对代理人的授权书（格式见法定代表人授权书）。

C.代理人身份证复印件。

（2）招标人收到投标人递交的上述有效资料后，将招标人银行账户信息发送至投标人邮箱。

**★投标人邮箱为发送报名资料邮箱，且一个投标人仅限一个邮箱，不得随意更改。**

（3）投标人收到招标人银行账户信息后，在2020年7月8日16：00之前通过投标人银行账户将购买该招标文件的费用转账至招标人银行账户，并将转账成功凭证图片及报名登记表发送至招标人招标公告指定邮箱（以到账时间为准），电话通知招标人。

**★银行转账要求：备注“\*\*\*\*公司购买北京市政路桥设备招标文件”。**

（4）招标人核实投标人购买招标文件资金到账后将招标文件发送至投标人邮箱。

六、联系方式：

1．地址：北京市西城区南礼士路17号

2．邮编：100045

3．电话：010-68052583

4．邮箱：kgzcb@sina.com

5．联系人：孙冀

招标单位：北京市政路桥集团有限公司

2020年6月29日

**法定代表人授权书**

致： 北京市政路桥集团有限公司：

本授权书宣告：　（投标人全称）的（法定代表人职务、姓名）合法地代表我单位，授权 （投标人或其下属单位全称）的（被授权人的职务、姓名） 为我单位全权代理人，该代理人有权在北京市政路桥集团有限公司工程机械、养护设备及试验仪器购置的投标活动中，以我单位的名义购买投标文件以及执行一切与此有关的事项。

我单位对被授权人的行为负全部责任。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

投标人： （盖章）

授权人： （签字）

被授权的代理人： （签字）

日期： 年 月 日

**制造商授权书**

致：北京市政路桥集团有限公司：

我们（制造商名称）是按中华人民共和国法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按中华人民共和国的法律正式成立的，主要营业地点设在（代理商地址）的（代理商名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方办理贵方（项目名称）投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予（代理商名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（代理商名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于年月日签署本文件，（代理商名称）于年月日接受此件，以此为证。

|  |  |
| --- | --- |
| 代理商名称（公章） | 制造商名称（公章） |
| 签字人职务和部门 | 签字人职务和部门 |
| 签字人姓名 | 签字人姓名 |
| 法定代表人或被授权代表人签字 | 法定代表人或被授权代表人签字 |
|  |  |
|  |
| 2020年度设备采购计划表 |
| 序号 | 设备名称 | 拟购置设备型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 2米铣刨机 | 标准铣刨宽度: ≥2000mm | 台 | 1 |
| 2 | 立轴行星式混凝土搅拌站 | HZN50 | 台 | 1 |
| 3 | 40吨托盘车（套） | 40吨 | 套 | 1 |
| 4 | 门式起重机 | 20吨18米跨 | 台 | 1 |
| 5 | 8吨随车吊 | 最大起吊重量8吨 | 台 | 2 |
| 6 | 10吨随车吊 | 最大起吊重量10吨 | 台 | 1 |
| 7 | 0.22立方米履带挖掘机 | 斗容≥0.22m³标准斗，另配置宽度400mm窄斗及破碎锤 | 台 | 1 |
| 8 | 高空作业车 | 17米 | 台 | 2 |
| 9 | [下水道高压清洗车](http://www.chinacar.com.cn/ccartype/_7.html) | 清洗管道最大直径（mm）：≥800 | 台 | 1 |
| 10 | [绿化喷洒车](http://www.chinacar.com.cn/zhuanyongche/futian_2188/BJ5061GPS-A1_703619.html) | 罐体有效容积为≥1.5立方米 | 台 | 1 |
| 11 | 绿化高压打药车 | 罐体有效容积为≥5立方米 | 台 | 1 |
| 12 | 5立方米普通沥青洒布车 | 　 | 台 | 1 |
| 13 | 落锤式弯沉车 (含后续设备改装） | 检测专用车汽油，自动挡，蓝牌照 | 台 | 2 |
| 14 | 抛丸喷漆机 | 抛丸机+喷漆+烘干一体 | 套 | 1 |
| 15 | 箍筋自动焊接机 | 　 | 套 | 2 |
| 16 | 钢筋网片焊接机 | 　 | 套 | 1 |
| 17 | 喷漆房 | 　 | 套 | 1 |
| 18 | 废气处理系统 | 　 | 套 | 1 |
| 19 | 升芯回转芯模振动制管机 | Φ300—Φ1200 | 台 | 1 |
| 20 | 农村公路路况检测系统 | 车载式成套设备　 | 台 | 1 |
| 21 | BBR弯曲梁流变仪 | 　 | 　 | 1 |
| 　 | 合计 | 　 | 　 | 25 |

注：实际招标项目、数量、主要技术参数以标书为准，此清单仅供参考。