# 2022年度设备采购清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **拟购置设备型号** | **数量** |
| 1 | 微机伺服恒应力（静音、框架）试验机 | 1.最大试验力: 3000KN | 1 |
| 2.试验机准确度等级: 0.5级 |
| 3. 外形尺寸:1300×500× 1600mm |
| 2 | 数显式鼓风干燥箱 | 1.内径尺寸1000\*800\*800（毫米） | 1 |
| 2.外径尺寸1200\*1050\*1300（亳米） |
| 3.最高温度300度 |
| 3 | 自动车辙试验仪 | 1.碾轮的碾压速度：(42±1)次/分（单程） | 1 |
| 2.试验小车运动距离：(230±10)mm |
| 3.恒温箱的控制范围：室温～80℃（可任意设定） |
| 4 | 气动车辙试样成型机 | 1、碾轮半径：500 mm，宽度为300 mm。 | 1 |
| 2、碾轮压实线荷载控制精度：±3 N/㎝ 。 |
| 3、碾轮温度控制范围：(室温~200) ℃。 |
| 4、碾压速度：6次/min ±0.5次/min。 |

注：实际招标项目、数量、主要技术参数以标书为准，此清单仅供参考。